### Changements ##### Version 1.8.4 (Juillet 2015 - Octobre 2017) TEO Émulation du 6804 Mise à jour de la documentation pour l'activation du lecteur de disquettes sous Linux (merci à credenhill de forum.ubuntu-fr.org) Amélioration de l'émulation du contrôleur disque THMFC1 Amélioration du comportement de la génération sonore La protection disque est maintenant contrôlée par les cases à cocher du panneau de contrôle (plus d'erreur de conversion disque) sous Linux : Réorganisation de la fenêtre de débogage Accélération de la vitesse rapide ##### Mises à jour de la version 1.8.3 (Juin 2015) Débogueur Windows Corrige la cohérence des lignes du désassemblage en fin de liste Agrandissement de la taille des fenêtres d'édition des points d'arrêt ##### Version 1.8.3 (Mai 2013-Juin 2015) TEO Réorganisation du panneau de contrôle Activation/désactivation de l'extension mémoire Création du débogueur sous Windows Amélioration du débogueur sous Linux Gestion du son plus saine Reset total (mémoire comprise) CC90HFE Ajout d'un checkbox pour forcer la lecture de disque Thomson avec sélection des faces de disquette Nombre de relecture paramétrable (seulement pour les faces de style Thomson) ##### Mises à jour de la version 1.8.2 (Avril 2013 - Novembre 2013) correction du chargement des images permet au debogueur de réagir quelque soit le mode le bouton du joystick est maintenant émulé avec Ctrl droit ou Shift droit lorsque NUMLOCK est éteint oups! Le bouton de reset à froid fait à nouveau son travail (merci à Wood) sous Linux : les sprites sont affichés à chaque frame quand ils sont écrits directement en mémoire vidéo (merci à Wood) ##### Version 1.8.2 (Juin 2012-Avril 2013) émulation du contrôleur disque THMFC1 création de CC90hFE (avec CC90 version 2.0) pour créer des images fidèles des disquettes Thomson en double densité gestion des formats de disquettes en accès direct, SAP, HFE et des formats raw (FD) sélection des faces pour les disquettes multiface accès direct en écriture par défaut (travailler sur des copies de disquettes si l'écriture est requise!) émulation des imprimantes PR90-582 et PR90-042 reset à froid si erreur au chargement de cartouche à l'initialisation change les répertoires `memo7`, `k7` et `disks` en `memo`, `cass` et `disk` disquettes avec protection individuelle sous Windows : amélioration du mode vidéo entrelacé (merci à Samuel) sous Linux : passage à GTK+3.0 réduction de l'usage CPU Correction de bugs : restauration du son en génération continue (la génération "utile" est un échec) nom de cartouche désormais effacé au reset de combo (sinon il réapparait au lancement suivant) correction du risque de freeze pour SYNC, CWAI et HCF Limitation de la valeur passée à SetDeviceRegister à 8 bits (évite le freeze de l'émulateur lors d'un bug de programme 6809) Plus de réaction intempestive du clavier par $E7C3 (PRC) (merci à Julien) ##### Version 1.8.1 (Janvier-Mai 2012) ROMs incluses dans les packages Emulation des imprimantes PR90-055, PR90-600, PR90-612 exécution cycle par cycle des instructions émulation des instructions non standard émulation des postcodes non standard pour TFR/EXG émulation des postcodes non standard pour indexé émulation du postcode 0x00 pour PSHS/PSHU/PULS/PULU ajout et internationalisation des saptools et des k7tools plus de message de confirmation à la sortie de Teo sous Linux : passage à GTK+ 2.12 réduction du temps de ralentissement usleep() gestion de la configuration lorsque le device impliqué n'est pas monté reset à chaud de Teo si erreur de configuration traitement du son par ALSA plutôt que par OSS passage au combobox pour les fichiers sous Linux et ajout de boutons pour les vider F12 pour l'appel du débogueur ##### Version 1.8.0 (Juillet-Septembre 2011) affichage exact du nom de cartouche sauvegarde de la vitesse de l'émulateur corrigée introduction du mode d'affichage entrelacé ajout des options: les fichiers SAP, M7 et K7 peuvent être spécifiés comme argument en ligne de commande interlaced : activation du mode d'affichage entrelacé réduction de l'occupation du temps CPU versions en Français et en Anglais sous Linux: portage sur GTK+ 2.x/3.x (détection automatique de la version à la compilation, les anciennes versions de GTK peuvent donc encore fonctionner) réactivation de l'effet de la touche AltGr pour les nouvelles versions de Linux (ajuster éventuellement les réglages de l'agencement clavier (Système/Préférences/Clavier/Agencement/Options de l'agencement.../Touche sélectionnant le 3ème niveau) sauvegarde du dernier état de l'émulateur création du debugger gtk corrections sur la mise en avant des fenêtres de menu gtk la fermeture de la fenêtre de l'émulateur ne provoque plus de bug de X11 La commande disque $01 fonctionne pour le boot de la face 1 du disque (merci à Daniel Coulom) ##### Version 1.7.6 (Septembre-Novembre 2006) mise à jour de la date à chaque reset correction de la détection du lecteur de cassette (merci à Yves Charriau) protection de la mémoire morte lors du chargement d'un secteur par le moniteur gestion plus fine du spot écran: Chinese Stack passe bien correction de la commutation de l'espace cartouche sous Windows: affichage du nom des 4 disquettes dans la boîte de dialogue après le chargement d'un fichier image sous Linux: portage sur GTK+ 2.x François Mouret, alias Prehisto, devient co-mainteneur ##### Version 1.7.5 (Novembre-Décembre 2003) corrections mineures et mise à jour des liens dans la documentation ##### Version 1.7.4 (Oct. 2001-Novembre 2003) redémarrage à froid plus robuste (merci à Prehisto) support de multiples lecteurs de disquettes PC émulation du compteur de cassettes sous MSDOS et Windows: chargement/sauvegarde de l'état de l'émulateur accessible depuis l'interface utilisateur ##### Version 1.7 (Mai-Septembre 2001) correction d'une régression touchant l'émulation sonore correction d'une régression touchant la répétition des touches (merci à Prehisto pour nous l'avoir signalée) sous MSDOS et Windows: chargement/sauvegarde de l'état de l'émulateur (sur une idée de Prehisto) sous MSDOS et Windows: le pilote graphique est paramétrable (teo.cfg) sous MSDOS: le volume sonore est plus élevé par défaut sous MSDOS: retour au format PC du lecteur de disquettes en sortie sous Windows: correction d'une régression touchant la détection de certaines touches après retour d'un Alt+TAB (merci à Prehisto pour nous l'avoir signalée) ##### Version 1.6 (Mars-Mai 2001) support préliminaire de l'imprimante matricielle PR 90-612 (MSDOS et Windows plein-écran uniquement pour le moment) sous MSDOS et Windows: correction d'un bug de la souris en présence de joysticks PC sous MSDOS et Windows: ajout d'une option de désactivation des joysticks sous Linux: nouvel icône Thomson pour l'interface utilisateur ##### Version 1.5 (Décembre 2000-Mars 2001) correction d'un bug apparaissant dans certains jeux TO7-70 (notamment Eliminator, merci à J-F Guerrero pour nous l'avoir signalé) sous MSDOS et Windows: support des joysticks PC sous Windows: nouvelle barre de réglage du volume pour l'interface native fonctionnement amélioré sous Windows NT4 et 2000 sous Linux: correction d'un bug clavier mineur ##### Version 1.4 (Novembre-Décembre 2000) réduction significative de la quantité de mémoire utilisée amélioration des performances graphiques sous MSDOS et Linux: support de l'écriture et du formatage directs sous Windows: interface utilisateur native en mode fenêtré sous Linux: meilleure intégration de l'interface utilisateur mise à jour du port MacOS (Richard Bannister) ##### Version 1.3 (Septembre-Octobre 2000) détection de mauvais format des fichiers SAP correction d'un bug de chargement des cartouches correction d'un bug du pourtour de l'écran (Bob Morane SF) sous MSDOS: correction d'un bug d'affichage d'une boîte de dialogue en 80 colonnes sous MSDOS: support des cartes son Windows Sound System support du mode VESA 640x400x15 suppression des modes VESA 640x480x8 et 640x480x16 support de la plateforme Windows/DirectX: Windows 95,98,Me,NT4,2000 DirectX 3.0 ou supérieure ##### Version 1.2 (Juillet 2000) module disquettes: nouveau type de protection (Bob Winner) support de la protection en écriture formatage des archives SAP support des cartouches de 16 à 64 ko avec extraction du label le chargement d'une cartouche provoque un redémarrage à froid sous MSDOS: modification des menus cartouche, cassette et disquettes option de protection en écriture des disquettes nouvelles couleurs des boîtes de dialogue sous Linux: support de la lecture directe (faces 0 et 1) sous Linux: modification des menus cartouche, cassette et disquettes option de protection en écriture des disquettes ##### Version 1.1 (Juin 2000) correction d'un bug du contrôleur de disquettes (La Geste d'Artillac) sous MSDOS: correction du bug d'autodétection de la carte son ##### Version 1.1beta (Juin 2000) correction d'un bug dans l'écran de réglage de la palette support des cartouches Mémo7 32ko (ColorPaint) support complet du pavé numérique PC (touches /, *, -, +) amélioration de l'émulation sonore (Les Cavernes de Thénébé, FBI) sous Linux: le curseur X est invisible dans l'écran de l'émulateur sous Linux: correction d'un bug de fermeture des fenêtres ##### Version 1.0.96 (Mai 2000) correction d'un bug dans Bob Morane SF sous MSDOS: copie d'écran commandée par [F11] (sur une idée de Louis Progeas) ##### Version 1.0.94 (Mai 2000) correction d'un bug de la carte mémoire: le Pascal UCSD fonctionne (merci à Daniel Smague de m'avoir signalé le problème) sous MSDOS: 3 modes graphiques de fonctionnement sélection par menu sélection par option (-mode40 -mode80 -truecolor) sous MSDOS: le clavier est par défaut en majuscules au démarrage sous Linux: suppression de l'option -fake -geometry spécifie aussi la taille de la fenêtre ##### Version 1.0beta2 (Mars 2000) sous Linux: correction d'un bug de l'affichage en mode 32-bit option de désactivation de l'extension MIT-SHM ##### Version 1.0beta première version