### CC90HFE AVERTISSEMENT: N'utilisez pas CC90 version 2.0 avec les programmes nécessitant les versions 1.03 ou antérieures de CC90 : elles ne sont pas compatibles. `CC90HFE` va vous permettre de créer des images fidèles de vos disquettes Thomson double densité au format HFE, format qui est supporté par Teo et qui est le format utilisé par le HxC Floppy Emulator. Vous pouvez nous envoyer par mail vos disquettes HFE créées avec CC90HFE. Elles seront publiées sur le site LogicielsMoto à la page des logiciels. Modification de l'interface L'adaptateur DB25-DB9 Usage de CC90 (côté Thomson) FAQ de CC90 Usage de CC90HFE sous Linux Usage de CC90HFE sous Windows