### Survol de Teo La version originale de l'émulateur Teo a été développée en 1994 sous MS-DOS avec la librairie Allegro. Pour s'adapter à l'évolution des OS, des portages ont été effectués pour win32 (à partir de Windows 98) et pour Linux. Ces trois versions sont actuellement maintenues. Par ailleurs, un portage natif MacOS puis MacOSX est géré par R. Bannister depuis les toutes premières versions de TEO. Les options de lancement Le panneau de contrôle Le son Le clavier Les joysticks Les disquettes Les cassettes Les cartouches Les imprimantes Commandes diverses ##### Les options de lancement Teo accepte ces principaux paramètres en ligne de commande:
-h, --help | affiche l'aide
-r, --reset | reset à froid de l'eacute;mulateur
-0 FILE, --disk0=FILE | charge un disque virtuel (lecteur 0)
-1 FILE, --disk1=FILE | charge un disque virtuel (lecteur 1)
-2 FILE, --disk2=FILE | charge un disque virtuel (lecteur 2)
-3 FILE, --disk3=FILE | charge un disque virtuel (lecteur 3)
--cass=FILE | charge une cassette
--memo=FILE | charge une cartouche
xxxxx | Charge cassette, disquette et cartouche (depend du format de fichier)
##### Le panneau de contrôle L'appui sur la touche [ESC] ouvre le Panneau de contrôle. Vous pouvez alors effectuer les opérations désirées. ##### Le son Si vous rencontrez quelques problèmes de son (un son avec des crépitements, par exemple), relancer Teo avec reset. Cela corrigera de nombreux problèmes de son, et de nombreux problèmes en général. ##### Le clavier Le caractère affiché sur l'écran est celui inscrit sur la touche PC frappée, pourvu qu'il existe sur le clavier de l'ordinateur Thomson. Les autres touches sont accessibles différemment :
STOP | TAB
CNT | CTRL gauche
ACC | ALT
DEL | BACKSPACE
F6 | F6 ou SHIFT+F1
F7 | F7 ou SHIFT+F2
F8 | F8 ou SHIFT+F3
F9 | F9 ou SHIFT+F4
F10 | F10 ou SHIFT+F5
Si vous avez des problèmes de réponse clavier, n'hésitez pas à jouer avec la touche de verrouillage du pavé numérique (Num Lock). ##### Les joysticks En plus d'être éventuellement reconnus matériellement, il peuvent être contrôlés au clavier, `Verr. Num.` ou `NumLock` éteint :
Directions joystick 0 | Pavé numérique 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3
Bouton joystick 0 | Ctrl droit (ou Shift droit)
Directions joystick 1 | A, Z, E, Q, S, D, W, X, C
Bouton joystick 1 | Ctrl gauche
##### Le crayon optique ou la souris Chacun de ces deux périphériques sera sélectionné dans le menu Réglage et Préférences du TO8. Ils sont tous les deux émulés par la souris PC. ##### Les disquettes Les fichiers avec l'extension `sap`, `hfe` ou les formats bruts (FD) sont les disquettes virtuelles utilisées par Teo. Vous pouvez importer ou exporter vos disquettes SAP avec le logiciel Sap2 et vos disquettes HFE avec le logiciel Cc90hfe. Si vous voulez utiliser le format HFE, une disquette `empty.hfe` se trouve dans le répertoire racine de Teo ou dans ~/.config/teo une fois que vous aurez lancé Teo (version Debian). Vous pouvez aussi (selon le système) accéder directement à un floppy si vous avez un lecteur. Mais il est fortement recommandé de ne pas faire d'accès en écriture. Formatez plutôt des disquettes 3"5 avec Teo lui-même et copiez-y vos originaux. Vous pourrez alors utiliser ces copies en toute sécurité. Il est possible de se servir de disquettes 3"5 Haute Densité Double Face (1.44 Mo - 2HD) en occultant par un simple morceau de scotch l'encoche de haute capacité de la disquette. ##### Les cassettes Les fichiers avec l'extension `k7` sont les cassettes virtuelles utilisées par Teo. Vous pouvez importer ou exporter vos cassettes avec le logiciel Wav2k7. ##### Les cartouches Les fichiers avec l'extension `m7` sont les cartouches virtuelles utilisées par Teo. Par défaut, chaque boîte de dialogue de fichier cherchera à s'ouvrir dans les répertoires `disk` pour les disquettes, `cass` pour les cassettes et `memo` pour les cartouches. ##### Les imprimantes Teo contient un module d'émulation des imprimantes matricielles Thomson PR90-042, PR90-055, PR90-582, PR90-600 et PR90-612 qui sait gérer à la fois la sortie brute, la sortie texte et la sortie graphique. ##### Commandes diverses [ESC] affiche le panneau de contrôle [F11] enregistre une capture d'écran (Windows) [F12] affiche le débogueur ##### Plus d'informations ? Informations supplémentaires sur Teo MS-DOS/DPMI Informations supplémentaires sur Teo Windows/DirectX Informations supplémentaires sur Teo Linux/X11