### Usage de CC90HFE sous Windows Normalement, le port série est détecté automatiquement par CC90HFE. Mais si tel n'est pas le cas, vous pouvez toujours forcer le nom du port série dans le fichier cc90hfe.ini qui sera créé après avoir lancé puis quitté CC90HFE, dans le répertoire `teo` en face de la clef `port_name` dans la section `[serial]`. ##### Utilisation en ligne de commande Utilisez le programme `cc90hfe-com.exe` ou `bin/cc90hfe.exe` que vous trouverez dans le répertoire racine de l'application. Utilisez l'option '-h' ou '--help' pour afficher le mode d'emploi. ##### Désinstallation Si l'installation a été faite avec les fichiers `zip`, il suffit d'éliminer le répertoire `cc90hfe` racine. Si l'installation a été faite avec le setup, demandez la désinstallation automatique dans le menu du programme.