### Informations complémentaires pour Teo MS-DOS/DPMI Installation Lancement Modes graphiques Joysticks Générateur sonore ##### Installation Pour faire fonctionner l'émulateur, vous devez disposer au minimum d'un 80386 muni de 2 Mo de RAM, d'une carte graphique VGA et de MS-DOS version 5.0 ou supérieure, ou de Windows version 3.1 ou supérieure (Windows 95/98/Me); une carte son compatible Sound Blaster est nécessaire pour l'émulation sonore. Pour installer l'émulateur, il suffit de désarchiver `teo-1.8.4-dosexe.zip`. Le programme éxécutable se nomme `teo.exe`. Le fichier `cwsdpmi.exe` n'est nécessaire que pour une utilisation en mode MS-DOS réel. ##### Lancement Le lancement du programme éxécutable provoque l'affichage de l'entête et des messages d'initialisation, puis la sélection du mode graphique s'il n'a pas déjà été spécifié sur la ligne de commande et enfin le démarrage de l'émulation. Teo accepte les paramètres supplémentaires suivants sur la ligne de commande:
--mode40 | lance l'émulateur en mode plein écran 40 colonnes 16 couleurs
--mode80 | lance l'émulateur en mode plein écran 80 colonnes 16 couleurs
--truecolor | lance l'émulateur en mode plein écran 80 colonnes 4096 couleurs
##### Modes graphiques Teo peut utiliser les modes graphiques VGA 320x200x8, VESA 640x400x8, VESA 640x400x16. Si les modes VESA ne sont pas disponibles sur votre carte graphique, vous pouvez utiliser l'utilitaire SciTech Display Doctor (anciennement UniVBE) de SciTech Software qui corrigera sûrement le problème. ##### Joysticks Teo utilise les joysticks PC disponibles pour émuler les 2 joysticks du TO8. Dans le cas où le nombre de joysticks détectés est inférieur à 2, le(s) joystick(s) manquant(s) est (sont) émulé(s) par le clavier. ##### Générateur sonore Toutes les cartes SoundBlaster et compatibles sont supportées, plus quelques autres modèles (Ensoniq Soundscape, ESS AudioDrive, Windows Sound System, etc...).