> > ### Usage de CC90 (côté Thomson) AVERTISSEMENT: N'utilisez pas CC90 version 2.0 avec les programmes nécessitant les versions 1.03 ou antérieures de CC90 : elles ne sont pas compatibles. Installer CC90 sans la disquette Fonctionnement général Messages d'erreur ##### Installer CC90 sans la disquette Votre système ne vous permet pas de transférer le fichier cc90.sap/cc90.fd/cc90.hfe sur une disquette Thomson ? CC90 peut être lancé à partir du PC ! Il vous suffit de recopier le programme suivant sur votre Thomson sous Basic, de le sauver et de le lancer :
> >     0 'SAVE"INSTALL.BAS",A
> >     5 '
> >     10 DATA "8EE7E0CE45001A50",&H3D2
> >     15 DATA "4F5FED02CC03FFED",&H458
> >     20 DATA "84CC043CED028D2F",&H33B
> >     25 DATA "1F988D2B33CB8D27",&H321
> >     30 DATA "1F988D23E7C04A26",&H37E
> >     35 DATA "F9E684C42026FACC",&H533
> >     40 DATA "0A02E700C6031E88",&H262
> >     45 DATA "1F884A26F58D0827",&H2C8
> >     50 DATA "D5E784ECC36ECB34",&H55C
> >     55 DATA "02C601E784E6842B",&H3C9
> >     60 DATA "FCE6842BF8C6801E",&H4ED
> >     65 DATA "881F88A600485624",&H297
> >     70 DATA "F63582",&H1AD
> >     75 '
> >     80 LOCATE,,0:CLS:CONSOLE,,1
> >     85 D=PEEK(&HFFF2)
> >     90 IF D<128 THEN D=16384 ELSE D=0
> >     95 A=D
> >     100 FOR I=1 TO 13
> >     105  READ A$,C:R=0
> >     110  FOR J=1 TO LEN(A$)-1 STEP2
> >     115   V=VAL("&H"+MID$(A$,J,2))
> >     120   R=R+V
> >     125   POKE A,V
> >     130   A=A+1
> >     135  NEXTJ
> >     140  IF R<>C THEN PRINT"Error line";I;"of datas (&H";HEX$(R);"<>&H";HEX$(C);")":END
> >     145 NEXTI
> >     150 '
> >     155 A=D/256
> >     160 POKE D+1,&HA7+A:POKE D+4,&H05+A
> >     165 EXEC D
Procédez ensuite à l'installation en lançant le programme côté PC avec l'option `-i` ou l'option `--install` (mode console) ou en demandant une installation sans disquette (mode fenêtré). ##### Fonctionnement général Lancer CC90 en appuyant sur la touche de lancement du Basic au menu général (lancement de l'AUTO.BAT) ou par un RUN"CC90" à partir du Basic. Ne soyez pas inquiet au sujet de la partie incohérente de l'écran en-dessous du titre : il s'agit du programme binaire. ... et lors d'un transfert, la date sera mise à jour automatiquement sur le Thomson (TO8/TO8D/TO9+). Une fois le programme lancé, le Thomson travaille alors exclusivement en "esclave". ##### Messages d'erreur
COM Not Ready | L'interface CC90-232 n'a pas été raccordée au Thomson. Eteignez votre Thomson, branchez l'interface, allumez à nouveau le Thomson et relancez CC90
COM Bstart Error | Le Thomson a eu à attendre trop longtemps lors de la réception d'une donnée
COM Crc Error | Le bloc de données reçu par le Thomson n'est pas valide
COM Rts Error | Le Thomson a eu à attendre trop longtemps lors de l'émission d'une donnée
Disk Protected | La disquette est protégée en écriture alors qu'une sauvegarde est tentée
Disk I/O Error | Il y a un problème avec la disquette
Disk Not Ready | La disquette n'a pas été insérée dans le lecteur
Break | Le Thomson a reçu un bloc de code inconnu (assez rare)