### FAQ de CC90 Pourquoi avoir choisi l'interface CC90-232 ? Puis-je utiliser l'interface RF57-932 avec le programme CC90 ? Pourquoi une vitesse de 38400 bauds ? ###### Pourquoi avoir choisi la CC90-232 ? N'existe-t-il pas une interface compatible avec les TO de dernière génération ? Oui, il existe une interface qui fonctionne sur les TO8, TO8D et TO9+ : la RF57-932. Mais on la trouve difficilement. ###### Puis-je utiliser l'interface RF57-932 avec les programmes de CC90 ? Non. Les registres hardware ne sont pas les mêmes que ceux de la CC90-232. Le programme CC90 ne fonctionnera donc pas. ###### Pourquoi une vitesse de 38400 bauds ? On aurait pu choisir une vitesse plus grande, comme 57600 bauds, par exemple. Mais, d'une part, un cycle thomson est indivisible, et une vitesse de 57600 bauds aurait nécéssité un tempo de 17,333 cycles. D'autre part, une vitesse un peu réduite permet de calculer le CRC des blocs de données pendant la transmission, et aussi d'être plus à l'aise dans les boucles.