
10 ! RXB EXAMPLE       CALL MOVES(type$,bytes,from,to)
20 PRINT "Disk controller EPROM chip"
100 CALL CHAR(31,"F0F0F0F0F0F0F0F0")
110 CALL IO(3,8,2176,255)! TURN ON EPROM
120 FOR A=16384 TO 24576 STEP 224
130 CALL MOVES("R$",224,A,T$)
140 CALL HEX(A,H$)
150 PRINT " ADDRESSS=";A;"HEX=";H$: :T$: :
160 FOR L=1 TO 400 :: NEXT L
170 NEXT A
180 CALL CHAR(31,"00")
190 CALL IO(3,8,2176,0)! TURN OFF EPROM
