
Q. Образ диска взятый из комплекта твоего эмулятора не работает с эмулятором
   Сергея Камнева!
A. Снимите атрибут Read Only с img-файла. Камневский эмулятор не может работать
   с файлам - образами дисков имеющими атрибут read only. И наоборот, если
   вы берете образ (*.bkd) диска из эмулятора Камнева и подключаете к моему
   эмулятору - возможно Вам захочется поставить read only на образ чтобы
   защитить его от случайных изменений.

Q. В эмуляторе не грузятся файлы которые я переписал с andos-овской дискеты!
   (уже третий человек ко мне обращается с этим @#@%! андосом)...
A. ANDOS хранит адрес файла в его дате. Чтобы запустить файл переписанный
   с андос-дискеты в моем эмуляторе его необходимо преобразовать в BIN
   формат (дописать в начало файла четыре байта - адрес и длину). Я включил
   в версию 5.0 утилиту raw2bin.com которая выполняет это преобразование
   (для многих это непросто сделать руками ;-). Такую операцию необходимо
   провести ко всем файлам которые вы планируете запускать в эмуляторе в
   режиме БК-10 (в том числе бейскиковским - *.COD). Также некоторые эмулято-
   ры хранят бк-шные файлы в "голом" виде, без заголовка -> их тоже необходимо
   привести в формат BIN.

Q. Где можно скачать последнюю версию твоего эмулятора (наверное самый
   часто задаваемый из всех вопросов ;-) Люди даже звонят мне домой - не
   представляю откуда узнают мой домашний телефон ;-))
A. Официальный авторский сайт моего эмулятора БК в инете - http://www.dalt.org.
   Там всегда лежит самая последняя версия.

Q. CSI-DOS как то странно работает.. вместо директорий - ссылки на диски
   I:, K:...
A. Не загружайте образ CSI-DOS'а который был предназначен для загрузки с
   флопа (A: или B:) с привода C. CSI-DOS при загрузке с C: считает
   что это жесткий диск и делает некоторые изменения в своей конфигурации.
   Загружайте этот dos с C: только если у вас есть образ специально на это
   рассчитаный (сборник игр к примеру, имеющий ссылки на другие разделы - D:,
   E:, etc)

Q. AO-DOS в img-файле в комплекте с эмулятором - глючная ! У меня она повисала
   несколько раз. И dos-shell часто виснет..
A. Проект AO-DOS так и не был закончен Александром Осиповым на реальной БК.
   Кроме того, AO-DOS вообще то предназначен для работы только с двумя
   флопами (A: и B:) и лишь потом был модифицирован для приводов C: и D:
   AO-DOS никаким образом не поддерживает устройства E: - Z: (к тому же
   эта операционная система имеет встроенные "приводы" F: (виртуальный диск)
   и T: (магнитофон). И конечно, AO-DOS содержит ошибки. Тем не менее я считаю
   что это наиболее приличная из созданных для БК операционок. Поэтому она
   была включена в комплект.

Q. Как запустить Бейсик БК-0011М?
A. Как обычно, "ПЗУ" Бейсик стартует если не удалось загрузится с дискеты
   (с образа диска). Из монитора БК-11М (приглашение "@") Бейсик можно
   запустить командами "11;1C <ВВОД> 100000G <ВВОД>".

Q. Как загрузить BIN файл в режиме БК-0011М??
A. 1) Записать нужный BIN файл в ту же директорию где находится BK11_EML.EXE
   2) Занести число 116076 в ячейку 100036 (это можно сделать например в Mirage)
   3) Загрузить файл (LOAD filename.BIN в Mirage, расширение BIN не обязательно)
   4) Восстановить оригинальный вектор EMT 36...

   Я понимаю что это извращение. В будущих версиях я собираюсь сделать
   устройство Z: которое будет переадресовыватся на винчестер IBM всегда,
   независимо от вектора emt 36.

Q. В твоем эмуляторе не работает INSULT Gigademo!!
A. Все отлично работает, просто Инсульт надо загружать обязательно с привода A:
   (или образ диска - тоже должен быть замаплен на дисковод A:). Особенности
   загрузчика данной демы.. Аналогичное поведение на настоящей БК-11М. Кстати
   тоже самое относится к демонстрации Technological Dreams. Так вот самарцы
   пишут загрузчики ;)

Q. Как мне просто запустить игрушку в формате .BIN в режиме БК-10?
A. Шаг 1. Следует переписать нужный BIN файл в ту директорию где находятся
   файлы эмулятора (и файл BK11_EML.EXE).
   Шаг 2. набрать команду DOS: BK11_EML /B GAME.BIN, где GAME.BIN - имя
   запускаемой программы, например FLASSE.BIN.

Q. Эмулятор не запускается вообще. Что делать?
A. Во-первых, Ваш компьютер должен иметь процессор 386 или выше.
   Во-вторых, видеоадаптер должен быть совместим с VGA (и сконфигурирован
   на цветной режим работы).
   И наконец, для эмулятора должно быть достаточное количесто свобоной 
   EMS памяти. Если одно из этих требований не выполнено, то эмулятор
   попросту не будет работать.

Q. Эмулятор запускается, но виснет сразу после запуска или работает
   "со странностями".
A. Возможно, Ваш EMM386.EXE был установлен с параметром NOEMS.
   Уберите NOEMS из списка параметров EMM386.EXE в CONFIG.SYS.
   Если Вы используете другой менеджер памяти (например QEMM), то сконфигури-
   руйте его таким образом, чтобы прикладным программам была доступна
   EMS память и EMS page frame находился выше адреса A000h.

   Также возможны проблемы с нестандартными контроллерами клавиатуры (8042).
   Если в эмуляторе неправильно или вообще не работает клавиатура, отсутствует
   звук и др. проблемы, попробуйте выключить опцию LEDS в конфигурационном
   файле (LEDS=OFF).

Q. Использует ли эмулятор математический сопроцессор IBM PC?
A. Лишь определяет его наличие но не использует. Зачем? ;)

Q. В игре Plate Д.Романтовского в эмуляторе таймер останавливается на 9:47
   и прекращает отсчет времени. Как можно было не заметить такую явно 
   серьезную ошибку?
A. Plate ведет себя точно также на моей личной РЕАЛЬНОЙ БК-0011М. Драйвер
   системного таймера в эмуляторе основан на исследовании поведения реальной
   БК. Кое-кто скажет, что на моей БК был сломан таймер. Я скажу, что Plate
   использует системный таймер некорректно.

Q. У меня в эмуляторе не работает Revolt для БК-0011М!
A. Перед запуском Revolt отключите перехват EMT 36 через конфигурационное 
   меню (F11, E).

Q. Эмулятор работает слишком медленно на моем компьютере.
A. Компьютер, на котором РЕАЛЬНО можно работать в эмуляторе должен
   иметь процессор 486SX или DX с частотой 80 MHZ или выше.

Q. В эмуляторе не работают программы использующие скроллинг.
A. Если Ваш VGA-адаптер отсутствует в списке INCOMPAT.TXT, то сообщите о типе 
   Вашей видеокарты автору (e-mail: void@bluesky.org).

Q. Эмулятор запускается, но картинка искажена или отсутствует (нет 
   синхронизации).
A. Некоторые Super-VGA адаптеры могут использовать отличные от стандартных
   параметры sequencer/crtc для видеорежимов 640x200 и 640x350 EGA.
   Также возможно Вы изменили refresh timings с помощью одной из
   програм типа S3REFRESH.EXE (S3), TVGACRTC.EXE (Trident), CLMODE (Cirrus
   Logic), VMODE (Tseng и Realtek) и им подобных. Попробуйте восстановить
   стандартные частоты разверток или же запускайте эмулятор с ключом /O.

Q. В эмуляторе не работают мои любимые "классические" игрушки: ZOOM, DIDAY,
   SKIN_DIVING и др. фирм SW corp, BIL corp и RDA corp. Что делать?
A. Запускайте эмулятор в режиме БК-0010 (ключ /B). В режиме эмуляции БК-0011М
   многие старые игры не работают из-за различий в архитектуре БК-0010 и
   БК-0011М. Неработосопсобность данных программ является следствием не ошибок
   в эмуляторе, а некорректно написанным кодом, не рассчитанным на исполнение
   в среде БК11. Данные игры также не работают на реальной БК-0011М. Кроме
   того, существуют специально адаптированные версии многих "некорректных"
   игр, переделанные для БК11.

Q. Я подключил к эмулятору собственное дисковое ПЗУ располагающееся по адресу
   160000, но оно не работает - нет обращения к дисководу!
A. Ваше ПЗУ имеет нестандартный адрес начала процедуры записи-чтения дискового
   сектора. В первоначальных (оригинальных, автор - Саяпин А.А.) дисковых ПЗУ
   253 и 326 для БК-0011(М) данная подпрограмма начиналась с адреса 160372. 
   Некоторые дальнейшие версии ПЗУ сохраняли совместимость в этом плане с 
   оригинальными прошивками (например линия 327 и ПЗУ от Anco), некоторые
   (особенно рассчитанные на работу с винчестером, например т.н. "Самарское"
   ПЗУ) - нет. Измените в конфигурационном файле строчку IOEntry=160372 на
   правильный адрес.

Q. На чем написан твой эмулятор?
A. 100% Ассемблер i386 IBM PC, компилировался borland tasm for DPMI версии 4.0
   Без использования подпрограмм на языках высокого уровня.


				Сообщения об ошибках:
				=====================


Allocating primary EMS pool ........ Fail, unable to continue!

Ваш копьютер не имеет необходимого объема свободной EMS памяти для
первоначальной инициализации структур данных эмулятора (208 KB), или
же у Вас вообще не установлен менеджер EMS памяти (EMM386, QEMM, 386MAX).
Эмулятор не будет запускатся. Установите одну из вышеперечисленных прогамм.

------------------------------------------------------------------------------

?BK_EML (06) - 80386 or better required but not detected

Ваш компьютер основан на устаревшем процессоре (8088/8086 или 80286). Эмулятор
не работает на этих процессорах.

------------------------------------------------------------------------------

?BK_EML (07) - Color VGA required, unable to continue

Видеоадаптер в Вашем компьютере не соответствует стандарту VGA (т.е. это
может быть CGA, EGA, MDA или Hercules, а также какая-либо нестандартная карта
VGA, на которой не работает обычная процедура обнаружения), или же Ваша VGA
была сконфигурирована на монохромный режим работы (подключена к монохромному
VGA монитору). Работа эмулятора с таким адаптером невозможна.

------------------------------------------------------------------------------

?BK_EML (04) - EMS allocation failed at file XXXXXXXX.XXX

Произошла ошибка во время загрузки в EMS-память образа БК-диска с именем
XXXXXXXX.XXX. Скорее всего EMS-памяти просто не хватило. Запуск эмулятора
возможен; для этого уберите ссылку на файл XXXXXXXX.XXX из конфигурационного
файла эмулятора (BK11_EML.CFG) в разделе drive table setup. Файл BK11_EML.CFG
имеет обычнй текстовый формат и может быть отредактирован с помощью любого
DOS-редактора текстов. Ссылка на образ диска может выглядеть например следующим
образом:

A:=*IMG\DOS-B11.IMG

Чтобы исключить обращение к данному образу диска во время загрузки эмулятора,
можно просто поставить перед этой строкой точку с запятой (;)

;A:=*IMG\DOS-B11.IMG

------------------------------------------------------------------------------

?BK_EML (05) - Cannot load XXXXXXXX.XXX

Ошибка во время загрузки образа диска. Файл XXXXXXXX.XXX может быть поврежден
или отсутствовать, а также находиться в неправильном каталоге. Исправьте или
уберите ссылку на этот образ диска из файла BK11_EML.CFG (см. выше).

------------------------------------------------------------------------------

Testing required ROM files ........... Failed, Bad or Missing XXXXXXXX.ROM

                                    или

?BK_EML (03) - Required file missing: XXXXXXXX.ROM

В директории в которой находится запускаемый файл BK11_EML.EXE отсутсвует
указанный образ ПЗУ БК. Продолжение выполнения эмулятора невозможно. Убедитесь
что у Вас есть все файлы из комплекта поставки эмулятора. Также возможно что
Вы запускаете эмулятор из неправильного каталога.

------------------------------------------------------------------------------
