Daewoo IQ-2000 CPC-400 (MSX2) (Made in 1987)


*ROM : Total :  240KB

 MSX2ROM.ROM  -->> MSX BIOS & BASIC Version 2.0
 (Slot  No.00 : 0000-7FFF,  32KB)

 MSX2EXT.ROM  -->> MSX Extended BASIC Version 2.0 & Hangul BIOS Version 2.0
 (Slot  No.03 : 0000-7FFF,  32KB)

 MSXHAN2.ROM  -->> MSX Hangul Input Software
 (Slot  No.01 : 4000-BFFF,  32KB)

 DISK.ROM     -->> MSX Disk BASIC Version 1.0
 (Slot  No. 2 : 4000-7FFF,  16KB)

 KANJI.ROM    -->> MSX Kanji & Hangul Font
 (I/O Address : &HD8-&HDF, 128KB)


*RAM : Total :  256KB

 Main  :  128KB (Main Program) (Slot  No.02 : 0000-FFFF, 128KB)

 Video :  128KB (Video Screen) (I/O Address : &H98-&H9F, 128KB)


*Cartridge Slot : 1 Slot (Slot  No. 1) & 1 Extension Bus Slot (No. 3)


*Joystick : 2 Joystick Ports


*Printer : Printer Port for External Printer


*Option : Printer & RS-232C Port
