В Версии 1.06 эмулятора добавлен режим эмуляции последовательного порта
(RS-232), порты F764,F765. Эмулятор осуществляет ввод\вывод в реально 
существующий в РС СОМ-порт. Поэтому есть 2 варианта использования этого
режима: в настройках эмулятора выбрать реальный СОМ-порт и подключить к
нему некое устройство, либо создать в Windows пару виртуальных СОМ-портов
на нульмодемном соединении (я для этого использую бесплатную утилиту
com2com, но есть и платные аналоги), на одном конце повесить эмулятор
(выбрать порт CNCB0), а на другом (CNCA0) - эмулятор устройства или
программу-терминал.


