В этом каталоге различный версии Мониторов (ROM-BIOS F800).
Имя версии и тип клавиатуры (РК86/MS7007) содержится в
названии файлов.
	Мониторы, содержащие в имени символ "Z" написаны
с использованием команд Z80 и c учетом архитектуры Z80Card-II
(к примеру, не портят работу программ с прерываниями дурацким
звукoм через EI/DI, как это делают авторские Мониторы2, вместо
этого для звука используется порт 0FFh на плате Z80 Card-II).
	Мониторы, содержащие в имени "D", не имеют загрузчика
ORDOS, вместо этого они содержат загрузчик с дисковода (аналог
программы BOOT$ для ORDOS). Они по нажатию RESET сразу будут
пытаться грузить CP/M, поэтому нужно "вставить" диск (файл ODI
c операционной системой) в привод "А" в эмуляторе.
        Версии Монитора v3.5 RK (M35zrkh), v3.5 MS7007 (M35zmsh),
доработаны для первичной загрузки с HDD (жесткого диска ATA/IDE
или CompactFlash). Код этих версий Монитора содержится в файлах
M35ZRKH.BIN и M35ZMSD.BIN. M36* работают с IDE с портoм 0F600h.
 	Имя используемого Монитора указывается в ключе
[HARDWARE]ROMF800  настроечного файла OrionZEm.ini.

        Версии Монитора v3.5 M35zmsc.bin, M35ZMSS.BIN, M35ZRKC.BIN,
M35ZRKS.BIN доработаны для первичной загрузки с SD-карт.

Также здесь присутствуют: тест-ОЗУ 128к, тест ОЗУ 256к, TestZ80.BIN, 
ORDOS4.03 (если кого-то оно интересует) и 2 образа ROM-DISK-ов. 
Некоторые программы из ROM-DISK-ов, например авторский бейсик, 
написаны некорректно и поэтому не работают на Z80
(на реальном Орионе Z80Card-II тоже не работали).
 	Имя используемого ROM-DISK-а указывается в ключе
[HARDWARE]ROMDISK  настроечного файла OrionZEm.ini. 
Соответственно, Монитор не должен содержать в имени файла символ "D".


Прошивка romdisk8.bin (размером 1M) содержит в первых 64к ромдиск с Ордос
и в остальном объеме - CP/M, работющую из ROM-disk. CP/M грузится утилитой
MBOOT$. Орион должен поддерживать выбор страниц ROM-disk-а портом 0FEh.


Для Орион-ПРО имеются следующие прошивки:
  - основное ПЗУ (ROM1BIOS):       ROM1.BIN, ROM1-100.BIN, ROM1-210.BIN
  - дополнительное ПЗУ (ROM2BIOS): ROM2.BIN, ROM2-100.BIN, ROM2-210.BIN
  - ROM-DISK: ROMD1.BIN 
Имя используемого Монитора Орион-ПРО указывается в ключах INI
[HARDWARE]PRO_ROM1
[HARDWARE]PRO_ROM2
[HARDWARE]PRO_ROMD 

