Версия 1.09, (31.08.2016):
----------------------------------------
Добавлено: эмуляция страниц ROM2 для Ориона-ПРО, эмуляция платы IDE-RTC
            (512ВИ1, IDE) и AY-8910 на портах Ориона-ПРО



Версия 1.08, (31.12.2011):
----------------------------------------

Добавлено: режим эмуляции страниц ROM-диска
           (страницы по 64к переключаемые D0..D3 порта 0FEh).

Изменено:  иконка приложения. :)



Версия 1.07, (10.06.2011):
----------------------------------------

Добавлено: режим эмуляции Ethernet-адаптера на чипе RTL8019AS, 
           порты F770..F77F - регистры управления (16 регистров RTL8019AS), 
           F780..F7FF - регистр данных (все 128 адресов - один регистр:
                        так сделано для быстрых пересылок при помощи LDIR).
	   UTILS\OpenVPN-TAP - дистрибутив виртуального Ethernet-адаптера
                               (TAP-адаптера) для Windows




Версия 1.06, (10.04.2010):
----------------------------------------

Добавлено: режим эмуляции последовательного порта (RS-232), порты F764,F765.
	   UTILS\com0com - дистрибутив виртуального COM-порта для Windows

Исправлено: Исправлены ошибки в эмуляции SD-карт (команды CMD9, CMD10).




Версия 1.05, (10.02.2010):
----------------------------------------

Добавлено: + режим эмуляции SD CARD. Эмулируются 2 варианта:
             = совместимо по схеме с n8vem (port F762):
                 http://n8vem-sbc.pbworks.com/browse/#view=ViewFolder&param=N8VEM%20Schematics
             = совместимо по схеме с MSX MMC-drive V1 (port F762, F763):
                 http://msx.retro8bits.com/sd-mmc-drive.html
             В железе оба варианта не проверялись, только в эмуляторе!

Исправлено: работа кнопки F8 (Step over) в отладчике.

Изменено:   небольшие косметические изменения окна отладчика.




Версия 1.04, (08.02.2009):
----------------------------------------

Добавлено: + режим эмуляции московской Z80 CARD (описана в журнале 
             Радио 96/4), не содержавшей каких-то изысков типа
             прерываний или диспетчера ОЗУ, но самой совместимой с
             "классическим" Орионом на i8080 (например, в части 
             странного решения выводить Beeper-звук по EI/DI).
                !  ID режима эмуляции сместился на 1 - проверьте
            закладку CPU в окне настроек.
           + добавлена возможность сохранения в файл скриншота
             (BMP-картинки) экрана (новый пункт в меню снапшотов).
           + добавлены файлы .\ROM\TestZ80.BIN, .\ROM\M1rk.bin, 
             а также несколько заметок о Мониторах-1...3. 

Исправлено: некоторые изменения в движке Z80 - тест ZEXALL теперь 
            не выдает ошибок - спасибо RAMIROS-у (автор VirtualVector)

Изменено:   утилиты DiskUtil, HddUtil, OdiWcx, OhiWcx распространяются
            теперь как отдельно от эмулятора (т.к. правятся независимо),
            так и в общем с ним архиве - для удобства.



Версия 1.03, build 1.0.3.8 (18.09.2008):
----------------------------------------

Все то же, что и в build 1.0.3.6. Добавлена возможность грузить
             *.BRU, *.ORD, *.RKO в RAM-диск "В" (ОЗУ второй страницы)
             не только из командной строки, но и из меню (кнопка Открыть).



Версия 1.03, build 1.0.3.6 (15.09.2008):
----------------------------------------
Добавлено: - при запуске эмулятора можно передать параметры -
             имена файлов *.BRU, *.ORD, *.RKO. Эти файлы обычно
             содержат ORDOS-код. Эмулятор загружает их в RAM-диск
             "В" (ОЗУ второй страницы) так, как они перечислены в
             командной строке (один за одним пока хватает места в
             ОЗУ второй страницы).
             Файлы-снапшоты и файлы-образы_дисков передаются и
             обрабатываются как и ранее (первый-второй параметры,
             или не указываются), следом за ними (или вместо них)
             можно передавать имена файлов *.BRU, *.ORD, *.RKO.


Версия 1.03 (07.04.2008):
-------------------------
Добавлено: -  Эмуляция Орион-ПРО
Исправлено: - эмуляция клавиатуры МС7007 по Московской схеме 



Версия 1.02 (19.11.2007):
-------------------------
Добавлено: - на порту F600 кроме эмуляции IDE-контроллера
             добавлена эмуляция произвольных внешних устройств.
             Модели устройств хранятся в подключаемых модулях
             (плагинах) - специализированных dll, подключающихся
             "на лету" (без дополнительного конфигурирования - 
             просто копируя dll в каталог эмулятора). В настройках
             эмулятора один из плагинов (одно устройство на порт
             F600) выбирается из списка. В плагине F600prn.dll
             реализован эмулятор принтера (печать в файл или на
             реальный принтер) для двух наиболее часто 
             использовавшихся на Орионе вариантов схем подключения
             принтера с интерфейсом CENTRONICS. 
           - реализованы дополнительные режимы масштабирования
             изображения (по-прежнему, кратное масштабирование).
             К ранее существовавшим режимам х1 (1:1), х2 (1:2)
             добавлены режимы х2.5 (1:2.5), х3 (1:3)
Изменено:  - немного видоизменен интерфейс: теперь нет закладок
             Screen, Debug - эти режимы отображения теперь 
             включаются соотвествующими кнопками на панели
             инструментов. Режим масштабирования сохраняется в INI
              


Версия 1.01b (23.09.2007):
-------------------------
Исправлено: - отлажена процедура записи/чтения снапшотов.
             Снапшоты предыдущих версий читаться не будут
             (изменилась CRC), да и вряд ли они у кого-то
             были, т.к. раньше снапшоты при загрузке сбоили.  
           - исправлена ошибка в эмуляции клавиатуры МС7007,
             включенной по Московской схеме 
           - почищено некоторое количество внутренних
             некрасивостей 

Добавлено: - режим "Пауза" теперь можно включать не только
               мышью, но и с клавиатуры кнопкой Pause/Break
           - при запуске эмулятора можно передать параметры:
             имена файлов. Если это файл-снапшот, то он будет
             загружен; если это файл-образ_диска, то он будет
             установлен как образ диска "A". Второй параметр
             командной строки предполагается как образ диска
             "B". Теперь можно, к примеру, создать в Windows
             ассоциации OrionZEm.exe с файлами "*.ori", "*.odi"
             и открывать такие файлы прямо из Проводника по
             двойному щелчку.
             ВНИМАНИЕ: 
               - если OrionZEm.exe запущен как ассоциация файла
                 Windows, все пути в файле настроек эмулятора 
                (OrionZEm.ini) должны быть полными (формат вида
                 "от текущего каталога: .\dir1\dir2\file" всего 
                 вероятнее не будет работать, т.к. текущий
                 каталог при таком запуске уже скорее всего не
                 является каталогом эмулятора).
               - если OrionZEm.exe запущен с параметрами, то
                 автоматическое восстановление автоснапшота из
                 AutoSnap.ori не вызывается, т.к. оно перекроет
                 переданные параметры своими.
               - при загрузке снапшоты восстаналивают полное
                 состояние эмулятора (т.е. включая файловые
                 буфера ОС в памяти Ориона), но они не
                 восстанавливают содержимое файлов образов
                 дисков/HDD (это не дело эмулятора). Поэтому
                 если между записью снапшота и его 
                 восстановлением содержимое файлов образов
                 поменялось, возможны неувязки при записи в
                 эти файлы! Это не ошибка эмулятора!


Версия 1.01 (01.09.2007):
-------------------------

Исправлено:- почищены ошибки эмуляции HDD (IDE/ATA)



Версия 1.0.alpha:
-----------------

Добавлено: - эмуляция IDE на порту F500/F600
           - эмуляция всех типов клавиатур:
             РК-86 (было с версии 0.99),
             MC-7007 (оба варианта, но вариант
              "Москва" не проверялся) 
           - эмуляция HD-форматов дискет - ODI
             образы "дисков" могут быть любого размера,
             но должны содержать корректный DPB
             (пример - формат OD2 в \OdiWcx\odi.ini) 
Исправлено:- убраны ошибки встроенного дизассемблера




Версия 0.999alpha и ниже:
---------------------------

Изменения не фиксировались.