 fdrawcmd.sys - драйвер для низкоуровневого обмена с гибким диском.
 Позволяет кроме стандартных форматов MS-DOS форматировать, записывать
 и читать диски с любым размером сектора и количеством секторов.
 Работает в операционных системах Windows2000, Windows2003, WindowsXP.
 Драйвер устанавливается из инсталлятора FdInstall.exe - просто
 запустите его и проинсталлируйте как любое обычное ПО Windows.

 DiskUtil.exe - демонстрационная программа, илюстрирующая принципы
 работы с fdrawcmd.sys. В данном архиве DiskUtil.exe поправлена так,
 чтобы с ее помощью можно было работать с дискетами Ориона-128 (сектора
 размером 1024 байт, 5 секторов на дорожку, две стороны, 80 дорожек)
 и образами дисков Ориона-128 (формат ODI - размер образа диска 819200
 байт). Программа очень удобна для переноса данных с реальных дискет в
 образы дисков и обратно "один в один", имеет текстовый (консольный)
 интерфейс - режим её работы зависит от параметров командной строки,
 переданных при запуске.

 Параметры командной строки DiskUtil.exe:

  DiskUtil <drive> <image>
  DiskUtil <image> <drive> [/f] [/v]
  DiskUtil /format <drive> [/v]
  DiskUtil /verify <drive>

 где <drive> - спецификатор дисковода (обычно A: или B:),
     <image> - полное имя файла (путь+имя) ODI-образа диска или имя
               файла в текущем каталоге,
     /format - ключ, указывающий, что нужно форматировать диск в 
               указанном вторым параметром дисководе,
     /verify - ключ, указывающий, что нужно проверить на "читабельность"
               диск в указанном вторым параметром дисководе,
     /f      - необязательный модификатор, указывающий что перед записью
               образа диска нужно произвести форматирование дорожек,
     /v      - необязательный модификатор, указывающий что после записи
               образа диска или форматирования, дорожки нужно проверить 
               на "читабельность".
 При записи, модификаторы /f, /v можно использовать одновременно.

 В зависимости от порядка следования параметров <drive> и <image>,
 ключей /format и /verify, модификаторов /f /v возможны следующие
 режимы работы программы:

 1. Форматирование дикеты (к примеру, в приводе А:):
      DiskUtil /format a:

 2. Проверить на "читабельность" диск в дисководе А:
      DiskUtil /verify a:

 3. Записать "один в один" образ диска  disk33.odi  из текущего
    каталога на заведомо форматированную дискету в дисководе a: 
    и проверить на "читабельность" записанного:
      DiskUtil disk33.odi a: /v

 4. Записать "один в один" образ диска  disk6.odi  из каталога
    c:\orion\  на дискету в дисководе a:, предварительно форматируя
    дорожки, и проверить на "читабельность" записанного:
      DiskUtil c:\orion\disk6.odi a: /f /v

 5. Скопировать все содержимое дискеты в дисководе А: (т.е. образ диска)
    на жесткий диск в каталог  c:\orion\  в файл  disk68.odi
      DiskUtil a: c:\orion\disk68.odi

 Далее со скопированными образами дисков простой посекторной копии
 (формат ODI) можно работать как с архивами (файловой системой) при
 помощи плагинов OdiWcx для Total Commander и Far Manager, которые
 можно взять с сайта
                       http://orion-z.mylivepage.ru

 Эти плагины поддерживают все файловые функции внутри архива - работать
 можно как с обычными подкаталогами с файлами.

 Помните, что при использовании HD (HighDensity, 1.44M или 1600М)
 3,5" дискет в формате DD (DoubleDensity 720к или 800к), нужно заклеивать
 окошко селектора плотности (отверстие 4х5 мм в котором нет шторки).

 Почтовый адрес автора драйвера fdrawcmd.sys:    simon@simonowen.com
   
