Формат tape-файлов *.rko:
-------------------------

8 байт имя
64 нулевых байт, потом 0E6h (синхробайты)
2 байта начало (обычно 0000)
2 байта конец (старший байт первый)
16 байт ORDOS-заголовок
(конец-начало-10h) данные
3 нулевых байта, потом 0E6h (синхробайты)
2 байта контрольная сумма
