Le fichier WAV doit être 8bits, mono et unsigned. La frequence doit être mise dans "Fréquence WAV source".
GoldWave permet de 'resampler' les WAV a un tel format.

La frequence a créer doit être de 28.500 Hz pour les vidéo et de 59169Hz pour le son seul. Pour VBHector c'est 66000Hz !
Cette valeur est à documenter dans "Fréquence son a créer"

Le temps du clip audio peut être raccourci en indiquant un temps maxi du sample (en secondes).

Attention : la fréquence source DOIT être supérieure à celle produite pour Hector !
Par exemple le source peut être  à 44 100Hz et la destination à 28 500Hz; Preferez quand même des fréquences égales.

Avant de lancer un traitement, selectionnez :
<1-Charge WAV> : le fichier WAV source
<2-Sauve HEC> : le fichier son produit

<3-Traitement> : pour effectuer la conversion.

Le checkbox "DITHER" permet de choisir le type d'encodage (Erreur IN/OUT ou un Dithter d'ordre 2, entre 0 et 100%)