Music issue de fichiers AY, codés en XYM (6502man) et jouées par mon player.

dans l'émulation avec l'HectorDuino faire un 

"LOAD BAG.AY 4200"

suivi d'un 

"GO 4200"

Nota : Le AY8912 n'est pas un chip implanté nativement dans Hector, mais un jour peut-être !