## ПК-8000. Краткая справка

### Общая информация

После выбора данной конфигурации из ПЗУ запускается встроенный Бейсик. Возможные дальнейшие действия описаны ниже.

### Загрузка файлов с помощью встроенного загрузчика

Большинство двоичных файлов ПК8000, а также токенизированные файлы Бейсика (.cas) можно загружать с помощью пункта меню «Файл -> Загрузить и выполнить», комбинации клавиш Alt-F3 (Meta-F3), либо соответствующей кнопки на панели инструментов. Можно также перетащить нужный файл в окно эмулятора.

### Загрузка с использованием перехватов магнитофонных операций

Для загрузки двоичных файлов служит команда Бейсика «BLOAD"имя",R», токенизированных файлов Бейсика — «CLOAD"имя"», текстовых файлов Бейсика — «LOAD"имя"».

### Работа с образами дисков

Для работы с дисководом следует выбрать соответствующую конфигурацию.

Файлы образов дискет (.fdd) подключаются с помощью горячих клавиш Alt-A (Meta-A) для диска «A» и Alt-B (Meta-B) — для диска «B. Можно также использовать соответствующие пункты меню или кнопки на панели инструментов. Загрузка с диска происходит автоматически после сброса.

### Работа с жестким диском (CF-картой)

Для работы с жестким диском (CF-картой) следует выбрать соответствующую конфигурацию. При этом автоматически подключается поставляемый с эмулятором образ CF-карты объемом 2 Мб, содержащий большинство разработанных для ПК8000 программ (кроме программ на Бейсике). Загрузка с диска происходит автоматически после сброса. При необходимости путь к файлу образа диска может быть изменен в конфигурационном файле.

### Соответствие клавиш и раскладки клавиатуры

Для ПК8000 рекомендуется использовать «Умную» раскладку клавиатуры, ввод буквенно-цифровых символов при этом производится как обычно, раскладка переключается средствами ОС, в которой запущен эмулятор. Раскладки клавиатуры приведены ниже:

#### «Умная» раскладка:

| ПРФ |  | F1 | F2 | F3 | F4 |  | F5 | _ | F7 | ◯ |  | F9 | ГРФ | СЕЛ | СТОП |  | PS | S/L | Ps |  | ПК-8000 (smart)
| Ё ` ~ | ! 1 | @ " 2 | # 3 | ¤ 4 | % 5 | ^ 6 | ' ? 7 | * 8 | ( 9 | ) 0 | _ - | + = | ЗБ |  | ИЗ | ↖ | АЛФ |  | N/L | ВЗ | ИЗ | СТРН |
| ТАБ | Й Q | Ц W | У E | К R | Е T | Н Y | Г U | Ш I | Щ O | З P | Х [ | ] | Э \ | |  | ВЗ | Spd | PgDn |  | ⇖ 7 | ↑ 8 | ⇘ 9 | + |
| C/L | Ф A | Ы S | В D | А F | П G | Р H | О J | Л K | Д L | Ж + : ; | Э " ' | ВК |  | ← 4 | 5 | → 6 |
| РГ | Я Z | Ч X | С C | М V | И B | Т N | Ь M | Б < , | Ю > . | . , ? / | РГ |  | ↑ |  | ⇐ 1 | ↓ 2 | ⇒ 3 | ВК |
| УПР | Meta | Alt | Пробел | Alt | Meta | ◯ | УПР (алф) |  | ← | ↓ | → |  | ⇤ 0 | ⇥ . |

#### Раскладка QWERTY:

| ПРФ |  | F1 | F2 | F3 | F4 |  | F5 | _ | F7 | ◯ |  | F9 | ГРФ | СЕЛ | СТОП |  | PS | S/L | Ps |  | ПК-8000 (qwerty)
| Ю @ | ! 1 | " 2 | # 3 | ¤ 4 | % 5 | & 6 | ' 7 | ( 8 | ) 9 | 0 | = - | * : | ЗБ |  | ИЗ | ↖ | АЛФ |  | N/L | ВЗ | ИЗ | СТРН |
| ТАБ | Я Q | В W | Е E | Р R | Т T | Ы Y | У U | И I | О O | П P | Ш [ | Щ ] | Э \ |  | ВЗ | Spd | PgDn |  | ⇖ 7 | ↑ 8 | ⇘ 9 | + |
| C/L | А A | С S | Д D | Ф F | Г G | Х H | Й J | К K | Л L | + ; | Ч ^ | ВК |  | ← 4 | 5 | → 6 |
| РГ | З Z | Ь X | Ц C | Ж V | Б B | Н N | М M | < , | > . | ? / | РГ |  | ↑ |  | ⇐ 1 | ↓ 2 | ⇒ 3 | ВК |
| УПР | Meta | Alt | Пробел | Alt | Meta | ◯ | УПР (алф) |  | ← | ↓ | → |  | ⇤ 0 | ⇥ . |

#### Раскладка ЙЦУКЕН:

| ПРФ |  | F1 | F2 | F3 | F4 |  | F5 | _ | F7 | ◯ |  | F9 | ГРФ | СЕЛ | СТОП |  | PS | S/L | Ps |  | ПК-8000 (йцукен)
| ~ ` | ! 1 | " 2 | # 3 | ¤ 4 | % 5 | & 6 | ' 7 | ( 8 | ) 9 | 0 | = - | * : | ЗБ |  | ИЗ | ↖ | АЛФ |  | N/L | ВЗ | ИЗ | СТРН |
| ТАБ | Й J | Ц C | У U | К K | Е E | Н N | Г G | Ш [ | Щ ] | З Z | Х H | } ] | | \ |  | ВЗ | Spd | PgDn |  | ⇖ 7 | ↑ 8 | ⇘ 9 | + |
| C/L | Ф F | Ы Y | В W | А A | П P | R Р | О O | Л L | Д D | Ж V | Э \ | ВК |  | ← 4 | 5 | → 6 |
| РГ | Я Q | Ч ^ | С S | М M | И I | Т T | Ь X | Б B | Ю @ | ? / | РГ |  | ↑ |  | ⇐ 1 | ↓ 2 | ⇒ 3 | ВК |
| УПР | Meta | Alt | Пробел | Alt | Meta | ◯ | УПР (алф) |  | ← | ↓ | → |  | ⇤ 0 | ⇥ . |

Клавиши дополнительной клавиатуры отображаются на соответствующие клавиши дополнительной клавиатуры PC при выключенном режиме NumLock (для SDL-версии статус NumLock не имеет значения).

Джойстик либо дублируется либо на клавиши управления курсором, либо на клавиши доп. цифровой клавиатуры в зависимости от настроек эмулятора. Клавиши джойстика отображаются на Space/Enter либо на Numpad 5/0 в зависимости от настроек.