##

##

## Специалист SP-580. Краткая справка

### Общие сведения

«Специалист SP-580» по архитектуре в основном совпадает с обычным «Специалистом». Среди отличий следует отметить наличие таймера ВИ53 для воспроизвелдения звука (схема подключения аналогична схеме подключения таймера в Радио-86РК), а также отсутствие цветовых расширений. Эмулятор по умолчанию использует черно-белый режим для SP-580, переключение в цветной режим, аналогичный обычному «Специалисту» возможен, однако программы для SP-580 цвет не используют. Также SP-580 имеет довольно много различий во встроенном ПО, поэтому работа программ для обычного «Специалиста» на SP-580 не гарантируется.

### Общая информация

После запуска платформы в ответ на сообщение «MONITOR SP580» следует нажать на любую клавишу для выхода в Монитор. SP-580 использует собственный основной формат обмена с магнитофоном, отличный от стандартного Специалиста. Данный формат на низком уровне совпадает с форматом MSX, поэтому для него используются форматы файлов CAS (чтение/запись) и TSX (на данный момент только чтение). Также поддерживается загрузка файлов стандартного Специалиста в формате .RKS.

### Загрузка файлов с помощью встроенного загрузчика

Двоичные файлы образов ленты «.cas» и «.tsx» можно загружать с помощью пункта меню «Файл -> Загрузить и выполнить», комбинации клавиш Alt-F3 (Meta-F3), либо соответствующей кнопки на панели инструментов. Можно также просто перетащить нужный файл в окно эмулятора.

### Загрузка с использованием перехватов магнитофонных операций

В ответ на приглашение «>» нужно набрать «I<Enter>» и выбрать .cas или .tsx-файл. После загрузки запуск программы обычно осуществляется автоматически. Этим способом можно также загружать .wav и .csw-файлы.

### Загрузка файлов RKS

SP-580 поддерживает также загрузку файлов в формате RKS обычного «Специалиста» без имени. Для этого перед директивой «I» следует предварительно выполнить директиву «@» (в QWERTY-раскладке эмулятора это кнопка «`~» слева от «1»). Запуск загруженного файла осуществляется далее с помощью директивы «G». Также RKS-файлы можно загружать с помощью встроенного в эмулятор загрузчика (меню «Файл -> Загрузить и выполнить», комбинации клавиш Alt-F3 (Meta-F3), либо соответствующей кнопки на панели инструментов). Можно также просто перетащить нужный файл в окно эмулятора.

### Соответствие клавиш и раскладки клавиатуры

По умолчанию для SP580 установлена «умная» раскладка клавиатуры, с однозначным соответствием клавиш Специалиста клавишам PC. Однако, в этой раскладке не производится автоматическое переключение на русский алфавит.

Раскладки клавиатуры в различных режимах:

#### «Умная» раскладка:

| АР2 |  | F1 F | F2 HELP | F3 NEW | F4 LOAD |  | F5 SAVE | F6 RUN | F7 STOP | F8 |  | F9 | F10 ■ | F11 □ | F12 ⍁ |  | PS | S/L | Ps |  | Специалист SP-580 (smart)
| Ё ` ~ | ! 1 | @ " 2 | # 3 | ¤ 4 | % 5 | ^ 6 | ' ? 7 | * 8 | ( 9 | ) 0 | _ - | + = | ЗБ _ |  | РУС ЛАТ | ↖ | СТР ⍁ |  | N/L | / | * | - |
| ТАБ | Й Q | Ц W | У E | К R | Е T | Н Y | Г U | Ш I | Щ O | З P | Х [ | ] | Э \ |  | Del | Spd | ПС |  | 7 | ↑ 8 | 9 | + |
| C/L | Ф A | Ы S | В D | А F | П G | Р H | О J | Л K | Д L | Ж + : ; | Э " ' | ВК |  | ← 4 | 5 | → 6 |
| НР | Я Z | Ч X | С C | М V | И B | Т N | Ь M | Б < , | Ю > . | . , ? / | НР |  | ↑ |  | 1 | ↓ 2 | 3 | ВК |
| ТАБ | Meta | Alt | Пробел | Alt | Meta | Menu | ТАБ (р/лат) |  | ← | ↓ | → |  | Р/ЛАТ 0 | . |

#### Раскладка QWERTY:

| АР2 |  | F1 F | F2 HELP | F3 NEW | F4 LOAD |  | F5 SAVE | F6 RUN | F7 STOP | F8 |  | F9 | F10 ■ | F11 □ | F12 ⍁ |  | PS | S/L | Ps |  | Специалист SP-580 (qwerty)
| Ю @ | ! 1 | " 2 | # 3 | ¤ 4 | % 5 | & 6 | ' 7 | ( 8 | ) 9 | 0 | = - | * : | ЗБ _ |  | РУС ЛАТ | ↖ | СТР ⍁ |  | N/L | / | * | - |
| ТАБ | Я Q | В W | Е E | Р R | Т T | Ы Y | У U | И I | О O | П P | Ш [ | Щ ] | Э \ |  | Del | Spd | ПС |  | 7 | ↑ 8 | 9 | + |
| C/L | А A | С S | Д D | Ф F | Г G | Х H | Й J | К K | Л L | + ; | Ч ^ | ВК |  | ← 4 | 5 | → 6 |
| НР | З Z | Ь X | Ц C | Ж V | Б B | Н N | М M | < , | > . | ? / | НР |  | ↑ |  | 1 | ↓ 2 | 3 | ВК |
| ТАБ | Meta | Alt | Пробел | Alt | Meta | Menu | ТАБ (р/лат) |  | ← | ↓ | → |  | Р/ЛАТ 0 | . |

#### Раскладка ЙЦУКЕН:

| АР2 |  | F1 F | F2 HELP | F3 NEW | F4 LOAD |  | F5 SAVE | F6 RUN | F7 STOP | F8 |  | F9 | F10 ■ | F11 □ | F12 ⍁ |  | PS | S/L | Ps |  | Специалист SP-580 (йцукен)
| ~ ` | ! 1 | " 2 | # 3 | ¤ 4 | % 5 | & 6 | ' 7 | ( 8 | ) 9 | 0 | = - | * : | ЗБ _ |  | РУС ЛАТ | ↖ | СТР ⍁ |  | N/L | / | * | - |
| ТАБ | Й J | Ц C | У U | К K | Е E | Н N | Г G | Ш [ | Щ ] | З Z | Х H | } ] | | \ |  | Del | Spd | ПС |  | 7 | ↑ 8 | 9 | + |
| C/L | Ф F | Ы Y | В W | А A | П P | R Р | О O | Л L | Д D | Ж V | Э \ | ВК |  | ← 4 | 5 | → 6 |
| НР | Я Q | Ч ^ | С S | М M | И I | Т T | Ь X | Б B | Ю @ | ? / | НР |  | ↑ |  | 1 | ↓ 2 | 3 | ВК |
| ТАБ | Meta | Alt | Пробел | Alt | Meta | Menu | ТАБ (р/лат) |  | ← | ↓ | → |  | Р/ЛАТ 0 | @ |