## Океан-240.2. Краткая справка

### Общая информация

После выбора данной конфигурации запускается встроенная в ПЗУ ОС CP/M. В эмуляторе предусмотрена возможность выбора одной из 6 конфигураций, соответствующим разным версиям ПЗУ и разным методам подключения клавиатуры:

- REL.5. Не поддерживается FDD, RAM-диск 64K. Возможен выход в Монитор.
- REL.6. Поддерживает работу с FDD, RAM-диск 64К. Возможен выход в Монитор.
- REL.7. Поддерживает работу с FDD, RAM-диск 64К. Выход в Монитор отсутствует.
- REL.7/2D. Поддерживает работу с FDD, RAM-диск 64К. Присутствует альтернативный Turbo Monitor. Используется клавиатура МС7007.
- REL.8. Поддерживает работу с FDD, RAM-диск 64К. Выход в Монитор отсутствует.
- REL.8'. Поддерживает работу с FDD, RAM-диск 192К. Выход в Монитор отсутствует. Изменена палитра по умолчанию.

В эмуляторе реализованы две цветовых схемы, переключаемых из меню/тулбара или с помощью клавиш Alt-С:

- оригинальная палитра, реализованная в известных экземплярах,
- журнальная палитра, соответствующая схеме в журнале МПСИС

### Загрузка файлов с помощью встроенного загрузчика

Файлы .com и .ok можно загружать с помощью пункта меню «Файл -> Загрузить и выполнить», комбинации клавиш Alt-F3 (Meta-F3), либо соответствующей кнопки на панели инструментов. Можно также перетащить нужный файл в окно эмулятора.

Пункт меню «Файл -> Загрузить загружает файл в память по адресу 100, для сохранения его в файл служит команда «SAVE кол-во_секторов_по_128 байт имя_файла».

### Работа с образами дисков

Работа с дисководом возможна из конфигураций, отличных от REL.5. Файлы образов дискет (.okd) подключаются с помощью горячих клавиш Alt-A (Meta-B) для диска «B» и Alt-C (Meta-C) — для диска «C». Можно также использовать соответствующие пункты меню или кнопки на панели инструментов. Некоторые программы на имеющихся дискетах могут быть рассчитаны на старые версии ПЗУ, и для их норимальной работы нужно будет выбрать конфигурацию REL.6 или REL.7. Также, возможно, нужно будет изменить цветовую схему для наилучшего отображения. Буква «A» всегда зарезервирована за электронным диском, содержиммое электронного диска также можно выгрузить в файл и загрузить из негос помощью соответствующей кнопки или пункта меню.

### Соответствие клавиш и раскладки клавиатуры

Для всех конфигураций, кроме REL7/2D используется эмуляция терминала, и раскладка клавиатуры совпадает с обычной раскладкой ПК. Возможнсть ввода русских букв отсутствует.

В конфигурации REL7/2D используется матричная клавиатура MC7007, ее раскладка в режиме QWERTY приведена ниже:

| ESC |  | F1 | F2 | F3 | F4 |  | F5 | ПОМ | УСТ | ГРАФ |  | F9 | F10 | F11 | СТОП |  | PS | S/L | Ps |  | Океан-240.2/МС7007 (QWERTY)
| + ; | ! 1 | @ 2 | # 3 | ¤ 4 | % 5 | & 6 | ' 7 | ( 8 | ) 9 | 0 | = - | * : | ЗБ |  | АЛФ | Home | PgUp |  | N/L | / | * | - |
| ТАБ | Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | { [ | } ] | | \ |  | Del | Spd | PgDn |  | 7 | ↑ 8 | 9 | + |
| C/L | A | S | D | F | G | H | J | K | L | ~ ^ | ` @ | ВК |  | ← 4 | 5 | → 6 |
| ⇕ | Z | X | C | V | B | N | M | < , | > . | ? / | ⇕ |  | ↑ |  | 1 | ↓ 2 | 3 | ВК |
| УПР | Meta | Alt | Пробел | Alt | Meta | ФИКС | УПР (алф) |  | ← | ↓ | → |  | АЛФ 0 | . |

«Умная» раскладка примерно совпадает с раскладкой ПК, оаднако возможны расхождения в некоторых клавшах, ее применять не рекомендуется.

Клавиши дополнительной клавиатуры отображаются на соответствующие клавиши дополнительной клавиатуры PC при выключенном режиме NumLock (для SDL-версии статус NumLock не имеет значения).