### L'adaptateur DB25-DB9 Ce cordon sert à relier l'adaptateur USB/RS232 à l'interface CC90-232. Des cordons (ou des adaptateurs) existent dans le commerce. Il faudra vous procurer alors un adaptateur DB25 mâle/DB9 femelle entièrement câblé (pas de 'null modem'!). Si vous voulez vous lancer, voici la table des connexions (avec le numéro des broches):
DB25 | DB9
2 | 3
3 | 2
4 | 7
5 | 8
7 | 5
20 | 4
Il est conseillé d'avoir un adaptateur le plus court possible. Si le câble n'est pas assez long, utilisez plutôt une rallonge USB côté USB-Série.