CPCEMU v3.0, Emulateur de CPC pour des calculateurs moderns

-----------------------------------------------------------



Qu'est-ce que CPCEMU ?

  CPCEMU émule un Amstrad CPC sur votre calculateur. Les ROMs des CPCs comme distribué

  dans la France sont incluses.





Démarrage rapide :

DOS:

  Copiez l'archive CPCEMU15.ZIP vers un sous-répertoire de votre disque dur,

  et décompressez-la avec "PKUNZIP CPCEMU15.ZIP".

  Ensuite, utilisez INSTALL.BAT.

  Après cela, lancez CPC6128.BAT pour avoir une première idée.

Linux:

  Copiez l'archive cpcemu-linux-arm-3.x.tar.gz vers un sous-répertoire de

  votre disque dur, et décompressez-la avec

  'tar xvzf cpcemu-linux-arm-3.x.tar.gz'. Ensuite, changez le répertoire

  avec 'cd cpcemu-3.x'. Lancez './cpc6128' pour avoir une première idée.

Windows:

  Copiez le programme d'installation cpcemu-win32-x86-3.x.exe vers un sous-

  répertoire de votre disque dur et lancez le programme. Choisissez un

  répertoire pour l'installation. Lancez 'CPCemu/CPC6128' dans le menu de

  démarrage pour avoir une première idée.

MacOS, Android, iOS:

  Copiez le programme vers votre appareil et lancez-le.

  



  Vous pouvez essayer la nouvelle aide en ligne en appuyant sur 'F1'. Vous pouvez

  installer les ROMs françaises dans le sous-répertoire 'ROM'.

  Lorsque vous vous posez des questions, lisez simplement la documentation

  (complètement nouvelle et en français) CPCEMU_F.TXT. 

  Pas de panique, elle est plus courte qu'elle le semble au premier abord :

  la partie concernant l'utilisateur "normal" prend fin au chapitre 6.





Quoi de neuf dans les versions 2.0-3.0?

----------------------------------------

  - Lisez "readme_e.txt", s.v.p.



Quoi de neuf dans les versions 1.7?

------------------------------------

  - le clavier du CPC est ajustable et, dans cpcemu.dat, configurable,

    mais pas encore parfait



Quoi de neuf dans les versions 1.6?

------------------------------------

  - Lisez "readme_e.txt", s.v.p.



Quoi de neuf dans la version 1.5 ?

-----------------------------------



  - un parfait soutien du son SoundBlaster, par Ulrich Doewich

  - documentation en espagnol

  - auto-démarrage des programmes Basic à partir des images de disquettes

  - descriptions 4DOS dans les menus de sélection de fichiers

  - l'aide en ligne comprend à présent les rubriques contenant des espaces

  - les noms de chemin dans les configurations sont sauvegardés relativement

  - taux de données fixé avec CPCTRANS v2.3g

  - palette de couleurs définie par l'utilisateur pour SNA2GIF v1.2

  - CPCPARA v1.2 : on peut désactiver l'envoi rapide (par exemple pour Vortex)

  - base de données de POKEs étendue

  - quelques modifications mineures



Quoi de neuf dans la version 1.4 ?

----------------------------------



  - soutien de la carte sonore GUS, par Ulrich Doewich

  - système d'aide en ligne, en anglais, allemand, français et espagnol

  - documentation complète en français

  - deux joysticks acceptés

  - modes graphiques VESA pour des résolutions supérieures

  - amélioré le menu des réglages et le fichier de configuration

  - chargement et sauvegarde des configurations depuis le menu des réglages

  - amélioré les routines FDC pour les formats non standard

  - format de disquettes "Extended"

  - couleurs et touches configurables par l'utilisateur

  - amélioré CPCTRANS (v2.3)

  - nouveau SNA2GIF (v1.1) : extrait les écrans depuis les snapshots

  

Quoi de neuf dans la version 1.3b ?

-----------------------------------



  - Depuis la version 1.3, il n'y avait plus de son SoundBlaster avec

    certaines cartes non Pro

  



Quoi de neuf dans la version 1.3a ?

-----------------------------------



  - Avec la version 1.3, le mode d'interruption 2 du Z80 ne fonctionnait

    pas (essayez Boulder Dash).



 Quoi de neuf dans la version 1.3 ?

 ----------------------------------



  - temps réel, équivalent à celui du CPC : dans ce mode, CPCEMU essaie

    d'être aussi rapide qu'un vrai CPC.

  - les ROMs sont "(c) by Amstrad and Locomotive Software"

  - documentation française

  - susyème de menu admettant la souris

  - base de données de POKEs pour tricher facilement aux jeux

  - reformater les images de disquettes avec CPCEMU

  - insertion d'images de disquettes avec l'attribut "lecture seule"

  - meny Debug : ajouté l'option "find" (recherche)

  - "fast Z80" : ne plante pas l'ordinateur lorsqu'on utilise les

    instructions du Z80 avec un accès "mot" à l'adresse 0xFFFF

  - adaptateur parallèle : nouveaux PCPARA, et CPCPARA jusqu'à 19 000 bauds

  - CPCTRANS : compilé pour un 8086, afin d'être utilisable sur un XT

  - ...

  

  Vous trouverez davantage d'information dans les fichiers de documentation

  en anglais, allemand, français et espagnol, respectivement :

                CPCEMU_E.TXT

                CPCEMU_D.TXT

                CPCEMU_F.TXT

                CPCEMU_S.TXT.





Ecrivez vos commentaires à :



        Marco Vieth

        Auf dem Uekern 4

        33165 Lichtenau

        Germany



        ou par e-mail:

          cpcemu@hotmail.com

          (ali@uni-paderborn.de)



        ou à:

        Rainer Loritz

        (rainer@loritz.net)



-------------------

