Daewoo IQ-1000 DPC-200 (MSX1) (Made in 1984)


*ROM : Total :   40KB

 MSX1ROM.ROM  -->> MSX BIOS & BASIC Version 1.0
 (Slot  No. 0 : 0000-7FFF,  32KB)

 MSX1HAN.ROM  -->> MSX Hangul Input Software
 (Slot  No. 0 : 8000-9FFF,  08KB)


*RAM : Total :   80KB

 Main  :   64KB (Main Program) (Slot  No. 2 : 0000-FFFF,  64KB)

 Video :   16KB (Video Screen) (I/O Address : &H98-&H9F,  16KB)


*Cartridge Slot : 1 Slot (Slot  No. 1) & 1 Extension Bus Slot (No. 3)


*Joystick : 2 Joystick Ports


*Printer : Printer Port for External Printer


*Option : Printer & External Floppy Disk Drive & RS-232C Port
