## Eureka. Краткая справка

### Общая информация

ПК «Eureka» является клоном «Специалиста», обладающим расширенными возможностями. Однако встроенное ПО несовместимо со Специалистом, поэтому приемы работы с этим ПК отличаются.

После выбора данной конфигурации начальный загрузчик выдает приглашение «ВВОД?». Далее возможны следующие действия:

### Загрузка Монитора ПК «Eureka»

Для загрузки Монитора ПК «Eureka» из дополнительного ROM-диска необходимо нажать F2. Данный Монитор работает с файлами ленты в формате РК-86.

###

### Запуск Монитора ПК «Специалист» из дополнительного ПЗУ

Для запуска Монитора Специалиста нужно нажать клавишу F3, после чего отменить запроси имени файла, нажать одну из клавиш Fx и затем Enter. В этом режиме можно загружать и запускать файлы, предназначенные для ПК «Специалист».

### Загрузка rke-файла по сбросу

Для загрузки rke-файла нужно нажать одну из клавиш F6-F11, после чего выбрать rke-файл.

###

### Загрузка файлов с помощью встроенного загрузчика

Двоичные файлы образов ленты «.rke» можно загружать с помощью пункта меню «Файл -> Загрузить и выполнить», комбинации клавиш Alt-F3 (Meta-F3), либо соответствующей кнопки на панели инструментов. Можно также просто перетащить нужный файл в окно эмулятора.

### Загрузка с использованием перехватов магнитофонных операций

Перехваты операций с магнитофоном реализованы для Монитора Специалиста, Монитора Eureka и начального загрузчика

Для загрузки rke-файла после сброса в ответ на приглашение "ВВОД?" нужно нажать одну из клавиш Esc, Tab, F6-F9, F12 после чего выбрать rke-файл.

В Мониторе Eureka в ответ на приглашение нужно набрать «I<Enter>» и выбрать файл .rke. После загрузки запуск обычно осуществляется с помощью директивы G Монитора («G<Enter>»). В случае запуска не с нулевого адреса в директиве G можно указать адрес запуска, например: «G100<Enter>». Этим способом можно также загружать .wav и .csw-файлы.

Загрузка в Мониторе Специалиста производится аналогично, но вместо директивы «I» для загрузки .rks-файлов используется директива «R».

### Соответствие клавиш и раскладки клавиатуры

По умолчанию для ПК Eureka установлена Qwerty-раскладка клавиатуры, с однозначным соответствием клавиш ПК клавишам PC. «Умная» smart-раскладка работает в Мониторе Eureka, но не работает в Мониторе «Специалист».

Раскладки клавиатуры в различных режимах:

#### «Умная» раскладка:

| АР2 |  | F1 | F2 | F3 | F4 |  | F5 | F6 | F7 | F8 |  | СТОП | ␣2 | ␣1 | F12 ⍁ |  | PS | S/L | Ps |  | Eureka (smart)
| Ё ` ~ | ! 1 | @ " 2 | # 3 | ¤ 4 | % 5 | ^ 6 | ' ? 7 | * 8 | ( 9 | ) 0 | _ - | + = | ЗАБ _ |  | ЛАТ | ↖ | СТР ⍁ |  | N/L | / | * | - |
| TAB | Й Q | Ц W | У E | К R | Е T | Н Y | Г U | Ш I | Щ O | З P | Х [ | ] | Э \ |  | Del | Spd | ПС |  | 7 | ↑ 8 | 9 | + |
| C/L | Ф A | Ы S | В D | А F | П G | Р H | О J | Л K | Д L | Ж + : ; | Э " ' | ВК |  | ← 4 | 5 | → 6 |
| ВР | Я Z | Ч X | С C | М V | И B | Т N | Ь M | Б < , | Ю > . | . , ? / | ВР |  | ↑ |  | 1 | ↓ 2 | 3 | ВК |
| РУС | Meta | Alt | Пробел | Alt | Meta | Menu | РУС |  | ← | ↓ | → |  | Р/ЛАТ 0 | . |

#### Раскладка QWERTY:

| АР2 |  | F1 | F2 | F3 | F4 |  | F5 | F6 | F7 | F8 |  | СТОП | ␣2 | ␣1 | F12 ⍁ |  | PS | S/L | Ps |  | Eureka (qwerty)
| Ю @ | ! 1 | " 2 | # 3 | ¤ 4 | % 5 | & 6 | ' 7 | ( 8 | ) 9 | 0 | = - | * : | ЗАБ _ |  | ЛАТ | ↖ | СТР |  | N/L | / | * | - |
| TAB | Я Q | В W | Е E | Р R | Т T | Ы Y | У U | И I | О O | П P | Ш [ | Щ ] | Э \ |  | Del | Spd | ПС |  | 7 | ↑ 8 | 9 | + |
| C/L | А A | С S | Д D | Ф F | Г G | Х H | Й J | К K | Л L | + ; | Ч ^ | ВК |  | ← 4 | 5 | → 6 |
| ВР | З Z | Ь X | Ц C | Ж V | Б B | Н N | М M | < , | > . | ? / | ВР |  | ↑ |  | 1 | ↓ 2 | 3 | ВК |
| РУС | Meta | Alt | Пробел | Alt | Meta | Menu | РУС |  | ← | ↓ | → |  | Р/ЛАТ 0 | . |

#### Раскладка ЙЦУКЕН:

| АР2 |  | F1 | F2 | F3 | F4 |  | F5 | F6 | F7 | F8 |  | СТОП | ␣2 | ␣1 | F12 ⍁ |  | PS | S/L | Ps |  | Eureka (йцукен)
| ~ ` | ! 1 | " 2 | # 3 | ¤ 4 | % 5 | & 6 | ' 7 | ( 8 | ) 9 | 0 | = - | * : | ЗАБ _ |  | ЛАТ | ↖ | СТР |  | N/L | / | * | - |
| TAB | Й J | Ц C | У U | К K | Е E | Н N | Г G | Ш [ | Щ ] | З Z | Х H | } ] | | \ |  | Del | Spd | ПС |  | 7 | ↑ 8 | 9 | + |
| C/L | Ф F | Ы Y | В W | А A | П P | R Р | О O | Л L | Д D | Ж V | Э \ | ВК |  | ← 4 | 5 | → 6 |
| ВР | Я Q | Ч ^ | С S | М M | И I | Т T | Ь X | Б B | Ю @ | ? / | ВР |  | ↑ |  | 1 | ↓ 2 | 3 | ВК |
| РУС | Meta | Alt | Пробел | Alt | Meta | Menu | РУС |  | ← | ↓ | → |  | Р/ЛАТ 0 | @ |

При запуске на ПК Eureka программ, рассчитанных на ПК Специалист, следует учитывать соответствие клавиш, имеющих разное назначение на ПК Специалист и Eureka:

Клавиша ПК «Специалист» | Клавиша ПК «Eureka»
--- | ---
ПВ | РУС
ТАБ | Лев. пробел
АР2 | Сред. пробел
Пробел | Прав. пробел
РУС/ЛАТ | ЛАТ
F11 | ТАБ
F10 | АР2
F9 | СТОП