## Орион-128 (Монитор-1). Краткая справка

### Общая информация

Данная конфигурация включает в себя раннюю версию Монитора и реально практически не использовалась.

### Загрузка файлов с помощью встроенного загрузчика

Двоичные файлы образов ленты «.rk?» можно загружать с помощью пункта меню «Файл -> Загрузить и выполнить», комбинации клавиш Alt-F3 (Meta-F3), либо соответствующей кнопки на панели инструментов. Можно также перетащить нужный файл в окно эмулятора.

### Загрузка с использованием перехватов магнитофонных операций

В ответ на приглашение Монитора «=">» нужно набрать «I&"lt;Enter>» и выбрать файл. В случае успешной загрузки Монитор отображает столбец из 3 цифр - начального адреса, конечного и контрольной суммы. После загрузки запуск обычно осуществляется с помощью директивы G Монитора («G<Enter>»). В случае запуска не с нулевого адреса в директиве G можно указать адрес запуска, например: «G100<Enter>». Этим способом можно также загружать .wav и .csw-файлы.

### Соответствие клавиш и раскладки клавиатуры

По умолчанию для РК-86 установлена «Умная» раскладка клавиатуры, ввод буквенно-цифровых символов при этом производится как обычно, раскладка переключается средствами ОС, в которой запущен эмулятор. Соответствие некоторых клавиш, не имеющих аналогов на PC:

Клавиша «Ориона» | Клавиша PC
СТР | PgUp
ПС | PgDn